# neighbor filter-list

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} filter-list LISTNAME {in|out}`

## コマンド説明

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するASパスフィルターリストを定義して、UPDATEメッセージの送受信時に特定のASパスを持つUPDATEメッセージを破棄するよう設定する。
no形式で実行した場合はASパスフィルターリストの定義を削除する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`LISTNAME`
  ASパスアクセスリスト。破棄するASパスをdeny、許可するASパスをpermitするよう設定しておく
`in|out`
  ASパスフィルターリストの適用方向。in（UPDATEメッセージの受信時）、out（UPDATEメッセージの送信時）から選択する

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド