# neighbor peer-group(add)

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor A.B.C.D peer-group GROUPNAME`

## コマンド説明

（IPv4）BGPピアグループに指定したIPv4 BGPピアを追加する。
no形式で実行した場合はBGPピアグループから指定したIPv4 BGPピアを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名。neighbor peer-group(create)コマンドで作成済み、かつ、neighbor remote-asコマンドで所属AS指定済みのグループ名を指定すること

## 使用例

BGPピアグループINT（所属AS：65020）にBGPピア10.10.10.5と10.10.10.8を追加する。

    awplus(config-router)# neighbor INT peer-group
    awplus(config-router)# neighbor INT remote-as 65020
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 peer-group INT
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.8 peer-group INT

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめneighbor peer-group(create)コマンドでBGPピアグループ名を定義し、neighbor remote-asコマンドで該当グループの所属ASを指定しておく必要がある。また、bgp default ipv4-unicastコマンドをno形式で実行している場合は、neighbor activateコマンド（BGPモード）で該当グループとのIPv4経路交換を有効化しておく必要もある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド