# exit-address-family

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード --> BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# exit-address-family`

## コマンド説明

（IPv6）BGP IPv6アドレスファミリーモードからBGPモードへ移行する。

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# router bgp 100
    awplus(config-router)# address-family ipv6
    awplus(config-router-af)# exit-address-family
    awplus(config-router)#

## コマンドツリー

## 関連コマンド