# neighbor capability graceful-restart

モード
  BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router-af)# [no] neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} capability graceful-restart`

## コマンド説明

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、グレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、グレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しないよう設定する。
初期設定ではグレースフルリスタート・ケイパビリティーを通知しない。
グレースフルリスタート・ケイパビリティーは、BGPセッションの開始時にOPENメッセージで交渉されるオプション機能（ケイパビリティー）の1つで、BGPピアが協調動作することにより、BGPルーティングプロセスの再起動による影響を最小限に抑えることを目的としている。
なお、本コマンドで有効になるのは次の動作。

- グレースフルリスタート・ケイパビリティーをピアに通知する
- ピアのグレースフルリスタートに対応する（レシーブルーターとして動作する）

自身がグレースフルリスタートを行う（リスタートルーターとして動作する）ためには、bgp graceful-restartコマンドも実行する必要がある。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド