# network

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] network {A.B.C.D/M|IFNAME}`

## コマンド説明

RIPで通知するネットワークの範囲を指定する。
本コマンドを実行すると、インターフェースに直接接続されたネットワークのうち、指定した範囲に含まれるものがRIPで通知される。また、指定した範囲内のIPアドレスを持つインターフェースでRIPパケットの送受信が行われるようになる。
no形式で実行した場合はネットワーク範囲の指定を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D/M`
  ネットワーク範囲。指定した範囲内のIPアドレスを持つインターフェースでRIPパケットの送受信が有効になり、指定した範囲に包含される直結経路がRIPで通知されるようになる
`IFNAME`
  IPインターフェース名。指定したインターフェースでRIPパケットの送受信が有効になり、指定したインターフェースの直結経路がRIPで通知されるようになる

## 使用例

172.16.0.0/16の範囲内のIPアドレス（172.16.0.0～172.16.255.255）を持つインターフェースでRIPを有効にし、172.16.0.0/16に包含される直結経路をRIPで通知するよう設定する。

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# network 172.16.0.0/16

vlan10とvlan20でRIPを有効にする（vlan10とvlan20に接続されたネットワークの情報がRIPで通知される）。

    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# network vlan10
    awplus(config-router)# network vlan20

VRFインスタンス「red」に設定する場合。

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf red
    awplus(config-router-af)# network 172.16.25.0/24

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド