# platform acls-to-vlanclassifiers

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform acls-to-vlanclassifiers {more-vlan-classifiers|half-and-half|more-acls}`

`(config)# no platform acls-to-vlanclassifiers`

## コマンド説明

スイッチチップ内の領域を共有しているマルチプルダイナミックVLANとアクセスリストの設定可能数の配分比率を変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はマルチプルダイナミックVLAN数優先（more-vlan-classifiers）。

## パラメーター

`more-vlan-classifiers`
  マルチプルダイナミックVLAN数を重視
`half-and-half`
  マルチプルダイナミックVLANとACLに均等配分
`more-acls`
  ACL数を重視

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー