# match ip next-hop

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match ip next-hop {LISTNUM|LISTNAME|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ip next-hop [prefix-list]`

## コマンド説明

（RIP用）ルートマップエントリーにmatch ip next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ip next-hop節を削除する。
match ip next-hop節は、標準IPアクセスリストかIPプレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスと標準アクセスリストかIPプレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`LISTNUM`
  アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<1-99>|<1300-1999>`
    標準IPアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト名
`prefix-list PLISTNAME`
  IPプレフィックスリスト名。IPプレフィックスリストを用いたmatch ip next-hop節を削除するときは、no形式で「prefix-list」だけを指定する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド