# platform inter-chip-header 4-word

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform inter-chip-header 4-word`

`(config)# no platform inter-chip-header`

## コマンド説明

下記の場合に必要な内部設定を有効にする。
no形式で実行した場合は内部設定を無効にする。
初期設定は無効。

- ポートミラーリング機能においてミラーポートを複数設定する
- ポートミラーリング機能においてLAGインターフェース（poX、saX）をミラーポートに設定する

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して、再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド