# show power-inline

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`> show power-inline`

## コマンド説明

PoE給電機能の一般情報、および、各ポートのPoE関連情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show power-inline
    PoE Status:

    Stack Member 1
     Nominal Power: 370W
     Power Allocated: 0W
     Actual Power Consumption: 0W
     Operational Status: On
     Power Usage Threshold: 80% (296W)
     Detection of legacy devices is enabled
     Power Source: PSU
     High Availability Network Power: Disabled
     Power management mode: Dynamic

    PoE Interface:
    Interface   Admin     Pri   Oper      Power  Device            Class  Max       HANP
                                           (mW)                           (mW)
    port1.0.1   Enabled   Low   Powered    1877  n/a                   1   4053 [C] On
    port1.0.2   Enabled   Low   Powered    5464  n/a                   2   7295 [C] On
    port1.0.3   Enabled   Low   Powered    3759  n/a                   3  15400 [C] On
    ...

表 1
Nominal Power | PoE電源の最大供給電力
Power Allocated | 受電機器の電力クラスに基づいて割り当てられた電力の合計値
Actual Power Consumption | PoE電源の電力使用量
Operational Status | PoE電源の稼働状態。On（稼働中）、Off（停止中）、Fault（故障中）のいずれか
Power Usage Threshold | PoE電源の電力使用量監視しきい値
Detection of legacy devices is | power-inline allow-legacyコマンド（標準化以前の仕様に基づく非準拠PDの検出を試みるためのコマンド）の状態。enabled（有効）、disabled（無効）のいずれか
Power Source | 電源種別。つねにPSU（自身の電源から給電）
High Availability Network Power | Non-stop PoE機能の設定状態。Enabled（有効）、Disabled（無効）のいずれか
Power management mode | PoE動作モード。つねに Dynamic（ダイナミックモード）
Interface | PoEポートのインターフェース名
Admin | PoE給電機能の有効・無効
Pri | ポートの給電優先度
Oper | PoEポートの稼働状態。Powered（受電機器に電力を供給している）、Disabled（PoE給電機能が無効に設定されている）、Off（何も接続されていないか、PoE非対応の機器が接続されている）、Fault（ポートの出力電力が上限値を上回ったために給電を停止している）、Denied（PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったために給電を停止している）のいずれか
Power | ポートの電力使用量（mW）
Device | 受電機器に関する説明文（power-inline descriptionコマンドで設定した文字列）。未設定時はn/aと表示される
Class | ポートに接続されている受電機器の電力クラス
Max(mW) | ポートの出力電力上限値（mW）と上限値が何で決められたか。U（power-inline maxコマンドで設定されている）、L（LLDP-MEDの情報が使用されている）、C（受電機器の電力クラス情報が使用されている）のいずれか
HANP | 各ポートごとの個別のNon-stop PoE機能の設定状態。On（有効）、Off（無効）のいずれか。グローバルコンフィグモードのpower-inline hanpコマンドが有効のときにのみ表示される

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

## 関連コマンド