# show flowcontrol interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`> show flowcontrol interface IFNAME`

## コマンド説明

指定したスイッチポートのフローコントロール（802.3x PAUSE）設定、状態、カウンターを表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名

## 使用例

    awplus> show flowcontrol interface port1.0.1
    Port    Send FlowControl    Receive FlowControl  RxPause TxPause
            admin   oper        admin   oper
    -----   ------- --------    ------- --------     ------- -------
    1.0.1   off     off         on      off                0       0

## 関連コマンド