# stackport

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] stackport`

## コマンド説明

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

## 注意・補足事項

stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
スタックポートは2ポート必要なので、stackportコマンドにて1ポートのみをスタックポートに設定した場合は、デフォルトのスタックポートport1.0.27/1.0.51（28ポートモデル/52ポートモデル。以下同様）とport1.0.28/1.0.52のうち、番号の小さいほうが2つ目のスタックポートとなります。たとえば、port1.0.25のみをスタックポートに設定した場合は、port1.0.25とport1.0.27/1.0.51がスタックポートになります。また、port1.0.27/1.0.51のみをスタックポートに設定した場合は、port1.0.27/1.0.51とport1.0.28/1.0.52がスタックポートになります。

## コマンドツリー

## 関連コマンド