# platform jumboframe

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform jumboframe`

## コマンド説明

ジャンボフレームのレイヤー2転送（スイッチング）を有効にする。
no形式で実行した場合はジャンボフレームの転送を無効にする。
出荷時設定は無効。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。
有効時は、10240バイトまでのEthernetフレームを転送する。無効時は、1522バイトを超えるフレームを転送しない。

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して、再起動する必要がある。
ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド