# show ipv6 route

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 route [TYPE|X:X::X:X|X:X::X:X/M]`

## コマンド説明

IPv6転送表（FIB: Forwarding Information Base）を表示する。
IPv6転送表（FIB）は、IPv6経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路の中から「最適」なもの、すなわち、パケット転送時に使用する経路だけを抜き出して登録したもの。IPv6パケットの転送処理は、FIBだけを参照して行われる。RIBを表示させるにはshow ipv6 route databaseコマンドを使う。

## パラメーター

`TYPE`
  表示する経路を絞り込むときに指定する。次の値を指定できる
  `connected`
    インターフェース経路（直結経路）だけを表示する
  `static`
    スタティック経路だけを表示する
`X:X::X:X`
  指定したIPv6アドレスに対応する経路エントリーだけを表示する。たとえば、2001:db8:2:3::8686を指定した場合、2001:db8:2:3::8686宛てのパケットを転送するときに使用する経路エントリー（例：「2001:db8:2::/48」）が表示される
`X:X::X:X/M`
  指定したIPv6プレフィックス（IPv6アドレスとプレフィックス長）を持つ経路エントリーだけを表示する。たとえば、2001:db8:2::/48を指定した場合は、「2001:db8:2::/48」と完全一致する経路エントリーだけが表示される

## 使用例

もっとも基本的な表示形式。FIBの内容がすべて表示される。

    awplus> show ipv6 route
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static
    Timers: Uptime

    S   2001:db8:2::/48 [1/0] via fe80::1, vlan10, 00:39:14
    S   2001:db8:2:3::/64 [1/0] via fe80::2, vlan10, 00:21:15
    S   2001:db8:3::/48 [1/0] via fe80::1, vlan20, 00:31:13
    C   2001:db8:3c:10::/64 via ::, vlan10, 00:46:00
    C   2001:db8:3c:20::/64 via ::, vlan20, 00:30:44
    C   2001:db8:3c:30::/64 via ::, vlan30, 00:13:22
    S   2001:db8:3c:100::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:40:52
    S   2001:db8:3c:200::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:40:29
    C   fe80::/64 via ::, vlan30, 00:13:22
    C   fe80::/64 via ::, vlan20, 00:30:44
    C   fe80::/64 via ::, vlan10, 00:46:00

上記基本形式における各項目の表示項目については、show ipv6 route databaseコマンドの解説を参照のこと。なお、同コマンドとの差分は次のとおり。

- 属性フラグ「*」と「>」は表示されない
- デフォルト経路には、経路種別の後に「*」が付く

特定のIPv6アドレスを指定した場合は、指定したアドレス宛てのパケットを転送するときに使う経路エントリーが表示される。
FIBには最適な経路だけが登録されているので、FIBの検索には宛先IPv6アドレスだけが使われる。2001:db8:2::/48と2001:db8:2:3::/64のようにアドレス範囲がオーバーラップしているエントリーがあり、宛先アドレスが複数のエントリーに合致する場合は、もっとも具体的なエントリー、すなわち、プレフィックス長のもっとも長いエントリーが選択される（最長一致）。

    awplus> show ipv6 route 2001:db8:2:3::1
    Routing entry for 2001:db8:2:3::/64
      Known via "static", distance 1, metric 0, best
      Last update 00:01:02 ago
      * via fe80::2, vlan10

特定のIPプレフィックスを指定した場合は、指定した宛先プレフィックスを持つ経路エントリーだけが表示される。

    awplus> show ipv6 route 2001:db8:3c:100::/64
    Routing entry for 2001:db8:3c:100::/64
      Known via "static", distance 1, metric 0, best
      Last update 00:21:13 ago
      * via 2001:db8:3c:10::1, vlan10

## 関連コマンド