# mls qos map premark-dscp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config)# mls qos map premark-dscp <0-63> to {new-cos <0-7> & new-dscp <0-63> & new-queue <0-7> & new-bandwidth-class {green|yellow|red}}`

`(config)# no mls qos map premark-dscp [<0-63>]`

## コマンド説明

プレマーキング時に参照されるpremark-dscpマップのエントリーを変更する。
no形式で実行した場合は、premark-dscpマップのエントリーを初期設定に戻す。
premark-dscpマップは、プレマーキング時に使用するQoS 4属性の書き換え表。プレマーキング前のDSCP値（0～63）をキーとして、書き換え後の4属性値を調べるために使う。
premark-dscpマップを使用してプレマーキングを行うためには、ポリシーマップの設定においてtrust dscpコマンド（ポリシーマップモード）を実行する必要がある。

## パラメーター

`<0-63>`
  検索インデックスとしてのDSCP値。no形式で本パラメーターを省略した場合は、premark-dscpマップの全エントリーが初期設定に戻る
`new-cos <0-7>`
  対象パケットに割り当てる新しいCoS値。初期値は0
`new-dscp <0-63>`
  対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。初期値はインデックスのDSCP値と同じ
`new-queue <0-7>`
  対象パケットに割り当てる新しい送信キュー。初期値は0
`new-bandwidth-class {green|yellow|red}`
  対象パケットに割り当てる帯域クラス。初期値はgreen

## 使用例

DSCP値が10のパケットに対して、送信キューとCoS値を1に変更するようpremark-dscpマップのエントリーを編集する。

    awplus(config)# mls qos map premark-dscp 10 to new-queue 1 new-cos 1

premark-dscpマップを初期設定に戻す。

    awplus(config)# no mls qos map premark-dscp

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（new-queueパラメーターで6、7を指定しないこと）

## コマンドツリー

## 関連コマンド