# ipv6 access-list standard(seq entry)

モード
  名前付き標準IPv6アクセスリストモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`(config-ipv6-std-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} SRCIP6`

`(config-ipv6-std-acl)# no <1-65535>`

`(config-ipv6-std-acl)# no {deny|permit} SRCIP6`

## コマンド説明

対象名前付き標準IPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
名前付き標準IPv6アクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われるか結果（permitかdeny）が返され、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。

## パラメーター

`<1-65535>`
  シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の4の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は4になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、4, 8, 12のような4刻みの値に変更される
`deny|permit`
  条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP6`
  IPv6アドレス。次のいずれかの形式で指定する
  `X:X::X:X/M`
    IPv6アドレスとマスク長。マスク長Mは、対象アドレスとX:X::X:Xの先頭何ビットを比較するかを指定する
  `any`
    すべてのIPv6アドレスに合致させる場合に指定する。「::/0」と同義

## 使用例

マルチキャストグループアドレス「ff1e::d017」を拒否し、その他は許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb
    awplus(config-ipv6-std-acl)# deny ff1e::d017/128
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit any

マルチキャストグループアドレス「ff1e::bf:109f」と「ff1e::bf:110e」だけを許可する名前付き標準IPv6アクセスリスト「gj」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gj
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit ff1e::bf:109f/128
    awplus(config-ipv6-std-acl)# permit ff1e::bf:110e/128

## 注意・補足事項

名前付き標準IPv6アクセスリストの末尾には「deny any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。

## コマンドツリー

## 関連コマンド