# show mls qos interface queue-counters

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`> show mls qos interface IFNAME queue-counters [queue <0-7>]`

## コマンド説明

指定したスイッチポートの送信キューの現在長と最大長を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名
`queue <0-7>`
  特定の送信キューの情報だけを表示したいときに指定する。省略時はすべての送信キューが対象となる

## 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.12 queue-counters
    Interface port1.0.12 Queue Counters:
      Port queue length       22 (maximum 896)
      Egress Queue length:
        Queue 0                0 (maximum 112)
        Queue 1                0 (maximum 112)
        Queue 2               23 (maximum 112)
        Queue 3                0 (maximum 112)
        Queue 4                0 (maximum 112)
        Queue 5                0 (maximum 112)
        Queue 6                0 (maximum 112)
        Queue 7                0 (maximum 112)

      Egress queue drop/transmit counters: (not supported)

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Port queue length | 該当スイッチポートの送信キューに格納されているフレームの合計数。カッコ内は該当スイッチポートの送信キューに格納可能なフレームの最大数
Egress Queue length | 該当スイッチポートの各送信キュー（Queue 0～7）に格納されているフレームの数。カッコ内は各キューに格納可能なフレームの最大数
Egress queue drop/transmit counters | 未サポート

## 関連コマンド