# auth guest-vlan hw-forwarding

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth guest-vlan hw-forwarding`

## コマンド説明

ゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にする。
初期設定は無効。
no形式で実行した場合は、無効になる。

## 注意・補足事項

ゲストVLANのハードウェア処理を有効にしたポートでは、Web認証（auth-web enableコマンド）、エンハンスト ゲストVLAN（auth guest-vlan forwardコマンド）は使用できない。詳細はゲストVLAN内通信のハードウェア処理を参照。
ゲストVLAN、マルチプルダイナミックVLAN、QoSパケットストームプロテクションの全機能を同一ポート上で併用する場合は、該当ポートに本コマンドを設定してゲストVLAN内通信のハードウェア処理を有効にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド