# mtu

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mtu <68-1582>`

`(config-if)# no mtu`

## コマンド説明

対象インターフェースから送信可能な本体発IPv4/IPv6パケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPv4/IPv6パケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<68-1582>`
  送信可能なIPv4/IPv6パケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

## 注意・補足事項

本コマンドはIPv4/IPv6インターフェース（VLANインターフェース）でのみ有効。
本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。ジャンボフレームの設定はplatform jumboframeコマンドで行う。
ただし、VLANインターフェースのMTUを初期値の1500より大きく設定する場合は、platform jumboframeコマンドでジャンボフレームのレイヤー2転送（スイッチング）も有効に設定する必要がある。
同一装置上に設定できるMTU値は8つまで。
たとえば、各インターフェースに次のようなMTU値 m1～m8 のどれかを設定していると仮定した場合、ここで新たに別のMTU値 m9 を設定することはできない。

- vlan10-19: MTU m1
- vlan20-29: MTU m2
- vlan30-39: MTU m3
- vlan40-49: MTU m4
- vlan50-59: MTU m5
- vlan60-69: MTU m6
- vlan70-79: MTU m7
- vlan80-89: MTU m8

## コマンドツリー

## 関連コマンド