# auth guest-vlan forward

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] auth guest-vlan forward {A.B.C.D|A.B.C.D/M} [dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>]`

## コマンド説明

ゲストVLANに所属するSupplicantからの転送を許可するパケットを追加設定する。
本コマンドの設定により、ゲストVLANとは異なるサブネット宛ての通信を許可できる（エンハンスト ゲストVLAN）。
no形式で実行した場合は、指定したパケットを転送しないよう設定する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M`
  終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能
`dns`
  DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>`
  指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>`
  指定したポート番号宛てのUDPパケット

## 使用例

ポート1.0.2上のアドレスにゲストVLANからのパケット転送を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# auth guest-vlan forward 10.0.0.1

ポート1.0.2にDNSの転送を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# auth guest-vlan forward 10.0.0.1 dns

ポート1.0.2上のポート137を転送し、TCPを有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.2
    awplus(config-if)# auth guest-vlan forward 10.0.0.1 tcp 137

## 注意・補足事項

インターフェースモードのauth guest-vlanコマンドが設定されていない場合、このコマンドは動作しない。
Web認証使用時、未認証Supplicantに特定Webサーバーへのhttp（tcp 80）またはhttps（tcp 443）アクセスを許可するには、auth forwardコマンドを使用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド