# mls qos queue

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mls qos queue <0-7>`

`(config-if)# no mls qos queue`

## コマンド説明

対象スイッチポートで受信したタグなしパケットに割り当てるデフォルト送信キューを指定する。
no形式で実行した場合はデフォルト送信キューの設定を初期値に戻す。

## パラメーター

`<0-7>`
  送信キュー番号。初期値は2

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
デフォルト送信キューの設定はタグなしパケットの送信キュー初期値を決定するときだけ使用される。タグ付きパケットの送信キュー初期値は、パケットのCoS値とcos-queueマップの内容によって決定される。cos-queueマップの内容はmls qos map cos-queueコマンドで変更可能。
BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（本コマンドで6、7を指定しないこと）

## コマンドツリー

## 関連コマンド