# arp-mac-disparity unicast(NLB)

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / ARP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] arp-mac-disparity unicast`

## コマンド説明

ユニキャストモードで動作しているNLBサーバーのARP（仮想IP/MAC）がダイナミックに登録された場合、該当仮想IPアドレス宛てのパケットを同一のVLAN内にフラッディングするよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期設定時（本コマンド未設定時）は、ユニキャストモードで動作しているNLBサーバーのARP（仮想IP/MAC）がダイナミックに登録された場合でも、該当仮想IPアドレス宛てのパケットはARP登録ポートにだけ出力される。
NLBの設定に関しては解説編を参照。

## 注意・補足事項

本製品でNLB（本コマンド）を使用する場合は、事前にplatform load-balancingコマンドをno形式で実行しMACアドレスによる制御（src-dst-mac）を無効にすること。

    awplus(config)# no platform load-balancing src-dst-mac

無効にしないで本コマンドを実行すると以下のメッセージが表示され設定が有効にならない。

    % Cannot configure arp-mac-disparity if src-dst-mac load balancing is enabled

## コマンドツリー

## 関連コマンド