# match ipv6 address

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match ipv6 address {LISTNAME|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ipv6 address [prefix-list]`

## コマンド説明

（RIPng用）ルートマップエントリーにmatch ipv6 address節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ipv6 address節を削除する。
match ipv6 address節は、名前付き標準IPv6アクセスリストかIPv6プレフィックスリストを用いて、経路エントリーの宛先プレフィックスを照合するもの。宛先プレフィックスと名前付き標準IPv6アクセスリストやIPv6プレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`LISTNAME`
  名前付き標準IPv6アクセスリスト名
`prefix-list PLISTNAME`
  IPv6プレフィックスリスト名。IPv6プレフィックスリストを用いたmatch ipv6 address節を削除するときは、no形式で「prefix-list」だけを指定する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド