# server

モード
  RADIUSプロキシーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config-radproxy)# server A.B.C.D [auth-port <1-65535>] [acct-port <1-65535>] [key PASSWORD [encrypted]] [status-check]`

`(config-radproxy)# no server A.B.C.D [auth-port <1-65535>] [acct-port <1-65535>]`

## コマンド説明

RADIUSプロキシーの上位サーバーリストにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合はRADIUSサーバーを削除する。削除時、対象となるRADIUSサーバーは、IPアドレス、認証用ポート番号、アカウンティング用ポート番号の組み合わせにより特定される。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  RADIUSサーバーのIPアドレス
`auth-port <1-65535>`
  RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。省略時は初期値の1812を使う
`acct-port <1-65535>`
  RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。省略時は初期値の1813を使う
`key PASSWORD`
  RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワード。1～64文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / \:\ ; < = > @ [ ] ^ _ ` { } ~ ）。省略時はradius-server keyコマンドで設定したグローバルな設定値が使われる
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`status-check`
  Status-ServerパケットによるRADIUSサーバーの生存確認を行う場合に指定する。RADIUSプロキシーはstatus-checkオプションが有効な上位RADIUSサーバーに対し、30秒間隔でStatus-Serverパケットを送信する。本オプションが有効なサーバーは、Status-Serverパケットに3回応答しないかぎり使用不可（Dead）状態から使用可能（Alive）状態に戻らないため、本オプションは対象のRADIUSサーバーがStatus-Serverパケットに対応している場合にのみ指定すること。本オプションが無効なサーバーは、抑制時間（server deadtime）が経過すると使用不可から使用可能に戻る

## 注意・補足事項

バージョン5.5.3-2.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-1.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド