# ipv6 ospf retransmit-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 ospf retransmit-interval <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf retransmit-interval`

## コマンド説明

対象OSPFv3インターフェースにおけるRetransmit Intervalタイマーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

## パラメーター

`<1-65535>`
  データベース記述パケット、リンク状態要求パケット、リンク状態更新パケットの再送間隔（秒）。隣接ルーター間のパケット往復時間よりも十分に大きな値でなくてはならない。LANでは5秒が標準的。初期値は5

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー