# auth supplicant-mac

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# auth supplicant-mac HHHH.HHHH.HHHH {max-reauth-req <1-10> & max-req <1-10> & port-control {auto|force-authorized|force-unauthorized|skip-second-auth} & quiet-period <1-65535> & reauth-period <1-4294967295> & supp-timeout <1-65535> & server-timeout <1-65535> & reauthentication}`

`(config-if)# no auth supplicant-mac HHHH.HHHH.HHHH [reauthentication]`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて、特定のMACアドレスを持つSupplicant固有のパラメーターを設定する。
no形式でMACアドレス以外のパラメーターを指定した場合は、該当パラメーターを初期値に戻す。
no形式でMACアドレスだけを指定した場合は、該当Supplicant固有の設定を削除する。

## パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH`
  SupplicantのMACアドレス
`max-reauth-req <1-10>`
  dot1x max-reauth-reqコマンドを参照。省略時は2回
`max-req <1-10>`
  dot1x max-reqコマンドを参照。省略時は2回
`port-control`
  該当Supplicantの認証状態を制御する方法。本パラメーターはdot1x port-controlコマンドと若干意味合いが違うので注意。省略時はauto
  `auto`
    該当ポート上で有効化されている各認証方式の認証結果に応じて該当Supplicantの認証状態を変動させる（省略時値）
  `force-authorized`
    該当Supplicantを認証済み（Authorized）として固定設定する。この設定は該当ポート上で有効化されているすべての認証方式に適用される
  `force-unauthorized`
    該当Supplicantを未認証（Unauthorized）として固定設定する。この設定は該当ポート上で有効化されているすべての認証方式に適用される
  `skip-second-auth`
    2ステップ認証（auth two-step enableコマンド）が有効なポートにおいて、該当Supplicantの2つ目の認証を行わないようにする
`quiet-period <1-65535>`
  auth timeout quiet-periodコマンドを参照。省略時は60秒
`reauth-period <1-4294967295>`
  auth timeout reauth-periodコマンドを参照。省略時は3600秒
`supp-timeout <1-65535>`
  auth timeout supp-timeoutコマンドを参照。省略時は30秒
`server-timeout <1-65535>`
  auth timeout server-timeoutコマンドを参照。省略時は30秒
`reauthentication`
  auth reauthenticationコマンドを参照。省略時は再認証しない

## 使用例

認証ポート1.0.1～1.0.4において、MACアドレス0000.1122.3344を持つSupplicantだけは認証を行わずに常時通信を許可する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4
    awplus(config-if)# auth supplicant-mac 0000.1122.3344 port-control force-authorized

前記のポート1.0.1～1.0.4において、Supplicant「0000.1122.3344」の特別扱いをやめる。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4
    awplus(config-if)# no auth supplicant-mac 0000.1122.3344

2ステップ認証が有効なポート1.0.1～1.0.4において、MACアドレス0011.2233.4455を持つSupplicantだけは2ステップ認証ではなく通常のフローで認証を行うよう設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.4
    awplus(config-if)# auth supplicant-mac 0011.2233.4455 port-control skip-second-auth

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
Supplicant固有の設定は、ホストモードがSingle-HostかMulti-Supplicantのときだけ有効。Multi-Hostモードのスイッチポートでは、本コマンドはサポート対象外となるので注意すること。
Single-Hostモードの802.1X認証ポートに本コマンドを設定する場合は、該当ポートに複数のSupplicantを接続しないこと。
Supplicant固有の設定は、システム全体で1024個まで作成可能。この数はauth max-supplicantコマンドの設定値などには影響されない。ただし、1つのポートに多数のSupplicant固有の設定をしていても、該当ポートのホストモードがSingle-Hostモードなら最初のSupplicantだけ、Multi-Supplicantモードならauth max-supplicantコマンドで指定した数のSupplicantまでしか認証されない。
Supplicant固有の設定をした場合、本コマンドで指定可能なパラメーターについては、該当Supplicantに対してポートごとの設定値は使われず、本コマンドの指定値（明示的に指定しなかったパラメーターの場合は、本コマンドにおける省略時値）が使われる。
本コマンドを実行すると、指定したMACアドレスを持つSupplicantの登録情報が対象ポートからいったん削除される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド