# host

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# host A.B.C.D area AREAID [cost <0-65535>]`

`(config-router)# no host A.B.C.D area AREAID [cost]`

## コマンド説明

指定したホスト経路をスタブネットワークとして指定エリアのルーターLSA（タイプ1LSA）に追加する。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、ホスト経路を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当ホスト経路のオプションを初期値に戻す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  ホストのIPアドレス
`area AREAID`
  OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`cost <0-65535>`
  コスト（メトリック）値。省略時は0

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド