# ip dhcp option

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip dhcp option <1-254> [name NAME] DATATYPE`

`(config)# no ip dhcp option {<1-254>|NAME}`

## コマンド説明

DHCPオプションを定義する。
実際のオプション値は、DHCPプールごとにoptionコマンドで設定する。
no形式で実行した場合は、DHCPオプションの定義を削除する。

## パラメーター

`<1-254>`
  DHCPオプションコード
`name NAME`
  DHCPオプションの識別名。本コマンドをno形式で実行するときと、optionコマンドを実行するときにのみ使用される
`DATATYPE := {ascii|hex|ip|integer|flag}`
  オプションタイプ（optionコマンドによるオプション値指定時の表記方法）
  `ascii`
    ASCII文字列
  `hex`
    バイト列（16進表記）
  `ip`
    IPアドレス（10進ドット形式）。IPアドレスは複数指定できる
  `integer`
    32ビット整数値（0～4294967295）
  `flag`
    フラグ（真偽値）。true/false、on/off、enabled/disabledのいずれかの指定が可能

## 使用例

DHCPオプション「nbt-nodetype」（オプションコード46）を定義し、DHCPプール「mypool」で提供する同オプションの値を0x04（Mノード）に設定する。ここでは、同オプションの値を16進数で指定するものとする。

    awplus(config)# ip dhcp option 46 name nbt-nodetype hex
    awplus(config)# ip dhcp pool mypool
    awplus(dhcp-config)# network 10.10.10.0/24
    awplus(dhcp-config)# option nbt-nodetype 04

## コマンドツリー

## 関連コマンド