# ip msdp peer

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D local-address A.B.C.D`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D [local-address A.B.C.D]`

## コマンド説明

MSDPピアを設定する。
no形式で実行した場合は、指定したMSDPピアを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  SA（Source-Active）メッセージのやりとりを行う相手先MSDPピアのIPv4アドレス
`local-address A.B.C.D`
  MSDPピアとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス

## 使用例

192.168.1.3をMSDPの通信相手（MSDPピア）として設定する。通信に使用する自装置のアドレスには192.168.1.5を指定する。

    awplus(config)# ip msdp peer 192.168.1.3 local-address 192.168.1.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド