# ip pim neighbor-filter

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip pim neighbor-filter {LISTNUM|LISTNAME}`

## コマンド説明

（PIM-SM/PIM-DM）対象PIMインターフェースに標準IPアクセスリストを適用し、特定PIMルーター（ネイバー）との間で隣接関係を形成しないよう設定する（PIMネイバーフィルターの設定）。
no形式で実行した場合はPIMネイバーフィルターの設定を削除する。
本コマンドは、すでに隣接関係確立済みのPIMルーターに対しても効果を持つ。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。隣接関係の形成を許可するPIMルーターのアドレスをpermitするよう設定しておくこと
  `LISTNUM := <1-99>`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名

## 使用例

各PIMインターフェースにおいて、PIMルーター172.16.10.2、172.16.20.2、172.16.30.2とだけ隣接関係の形成を許可する。

    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.10.2/32
    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.20.2/32
    awplus(config)# access-list standard trustedNeighbors permit 172.16.30.2/32
    awplus(config)# interface vlan10,vlan20,vlan30
    awplus(config-if)# ip pim neighbor-filter trustedNeighbors

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービス、PIMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド、service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド