# show ip interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`> show ip interface [IFRANGE] [brief]`

## コマンド説明

IPインターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はIPアドレスを設定可能なすべてのインターフェースが表示される
`brief`
  特に意味はない。指定してもしなくても同じ

## 使用例

    awplus> show ip interface
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    lo                    unassigned         admin up        running
    vlan1                 192.168.1.1/24     admin up        running
    vlan10                192.168.10.1/24    admin up        down
    vlan20                192.168.20.1/24    admin up        down
    vlan30                192.168.30.1/24    admin up        down

    awplus> show ip interface vlan1,lo
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    vlan1                 192.168.1.1/24     admin up        running
    lo                    unassigned         admin up        running

## 関連コマンド