# ipv6 pim register-source

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 pim register-source {X:X::X:X|IFNAME}`

`(config)# no ipv6 pim register-source`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）Registerメッセージ送信時の始点IPv6アドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、送信者にもっとも近いインターフェース（RPFインターフェース）のIPv6アドレスを使用する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`IFNAME`
  インターフェース名。Registerメッセージの送信時には、指定したインターフェースのIPv6アドレスが始点IPアドレスとして使われる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
本コマンドで指定するIPv6アドレスは、ランデブーポイント（RP）から到達可能なアドレスでなくてはならない。これは、RPがRegister-Stopメッセージを送信するときに、このアドレスを終点アドレスに設定するため。ループバックインターフェースのアドレスを指定してもよいが、その場合は該当アドレスへの経路を適切に通知しておくこと。
本コマンドで指定するIPv6アドレス（インターフェース）では、PIM-SMv6が有効になっていなくてもよい。

## コマンドツリー

## 関連コマンド