# ip igmp static-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip igmp static-group A.B.C.D [source A.B.C.D] [interface IFNAME]`

## コマンド説明

対象インターフェースに対し、マルチキャストグループメンバーのエントリーをスタティックに登録する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  マルチキャストグループアドレス
`source A.B.C.D`
  マルチキャスト送信者のIPアドレス。送信元指定マルチキャスト（SSM = Source Specific Multicast）のスタティックエントリーを登録するときに指定する。本パラメーターはIGMPバージョン3環境でのみ使用可能。IGMPバージョン1または2を利用している環境では使用しないこと
`interface IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名。省略時は対象インターフェース（VLAN）内のすべてのスイッチポートが対象になる

## 使用例

vlan10上のスイッチポート1.0.8にマルチキャストグループ239.1.4.7をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 239.1.4.7 interface port1.0.8

vlan10上のスイッチポート1.0.8にマルチキャストグループ232.2.5.8、送信者172.21.10.5をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ip igmp static-group 232.2.5.8 source 172.21.10.5 interface port1.0.8

## 注意・補足事項

本コマンドで登録したスイッチポートのVLANタグ設定（タグ付き、タグなし）を変更した場合、IGMPのエントリーは残るが、PIMの (*,G) エントリーは削除される。この場合、該当インターフェース上でip igmp、もしくはip pim sparse-modeを再度有効にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド