# auth dhcp-framed-ip-lease

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth dhcp-framed-ip-lease`

## コマンド説明

対象のMACベース認証ポート、802.1X認証ポートでSupplicantが認証に成功した場合、該当SupplicantのMACアドレスに対する静的割り当て用のIPアドレスとして、RADIUSサーバーから通知されたFramed-IP-Address (8) 属性値をDHCPサーバーに自動登録するよう設定する。
no形式で実行した場合はこの動作を無効にする。
初期設定は無効。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth dhcp-framed-ip-leaseコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド