# ip pim register-source

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim register-source {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config)# no ip pim register-source`

## コマンド説明

（PIM-SM）Registerメッセージ送信時の始点IPアドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、送信者にもっとも近いインターフェース（RPFインターフェース）のIPアドレスを使用する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPアドレス
`IFNAME`
  インターフェース名。Registerメッセージの送信時には、指定したインターフェースのIPアドレスが始点IPアドレスとして使われる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
本コマンドで指定するIPアドレスは、ランデブーポイント（RP）から到達可能なアドレスでなくてはならない。これは、RPがRegister-Stopメッセージを送信するときに、このアドレスを終点アドレスに設定するため。ループバックインターフェースのアドレスを指定してもよいが、その場合は該当アドレスへの経路を適切に通知しておくこと。
本コマンドで指定するIPアドレス（インターフェース）では、PIM-SMが有効になっていなくてもよい。

## コマンドツリー

## 関連コマンド