# epsr enhancedrecovery enable

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# [no] epsr NAME enhancedrecovery enable`

## コマンド説明

指定したEPSRドメインにおいて、エンハンストリカバリー機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、エンハンストリカバリー機能を無効化する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること

## 使用例

EPSRドメイン「Test」において、エンハンストリカバリー機能を有効化する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test enhancedrecovery enable

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。
本コマンドは、EPSRドメインが有効化されているときには実行できない。epsr stateコマンドでdisableを指定し、EPSRドメインを無効化してから実行すること。リング構成を組んでいるネットワークでepsr stateコマンドを実行する際は、事前にループ構成を解消してから実行すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド