# gvrp timer

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / GVRP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# gvrp timer {join JOIN|leave LEAVE|leaveall <1-65535>}`

`(config-if)# no gvrp timer {join|leave|leaveall}`

## コマンド説明

インターフェースにGVRPタイマーを設定する。

## パラメーター

`join JOIN`
  PDUが送信される間隔。初期設定は200（ミリ秒）
`leave LEAVE`
  GARP状態でなくなるまで待つ時間。初期設定は600（ミリ秒）
`leaveall <1-65535>`
  VLAN内のポートを確認するのに使用するメッセージの送信間隔。初期設定は10000（ミリ秒）

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# gvrp timer join 20

## 注意・補足事項

LEAVE（GARP状態でなくなるまで待つ時間）がJOIN（PDUが送信される間隔）の3倍以上になるように設定する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド