# gvrp registration

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / GVRP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# gvrp registration {normal|fixed|forbidden}`

## コマンド説明

gvrpの登録モードを設定する。

## パラメーター

`normal`
  VLANを動的に構成し、登録および登録解除することが可能
`fixed`
  手動によるVLAN構成および登録が可能になり、VLANの登録解除を防止する
`forbidden`
  デフォルトVLAN以外のすべてのVLANを登録解除し、VLAN構成や登録を防止する

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# gvrp registration fixed

## コマンドツリー

## 関連コマンド