# ip msdp peer rp-filter

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D rp-filter {in|out} {<100-199>|<2000-2699>|LISTNAME}`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D rp-filter {in|out}`

## コマンド説明

MSDPピアにおいて、SA（Source-Active）メッセージの送受信を、SAメッセージに含まれるランデブーポイント（RP）のIPアドレス情報に基づいてフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合は、SAメッセージのフィルタリング設定を削除する。
初期設定では、SAメッセージのフィルタリングは行わない。
拡張IPアクセスリストの各エントリーでは、SRCIPに、SAメッセージに含まれるRPのIPアドレスを指定する。DSTIPは無視されるので何を指定してもよいが、わかりやすさのためanyを指定することを推奨する。
inを指定した場合、本コマンドで指定したIPアドレスをもつMSDPピアから受信したSAメッセージに、アクセスリストで指定したRPのIPアドレスが含まれているかどうかでフィルタリングを行う。この場合、アクションがpermitであれば該当するSAメッセージを受け入れ、denyならば破棄する。
outを指定した場合、本コマンドで指定したIPアドレスをもつMSDPピアに送信するSAメッセージに、アクセスリストで指定したRPのIPアドレスが含まれているかどうかでフィルタリングを行う。この場合、アクションがpermitであれば該当するSAメッセージを送信し、denyならば破棄する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  SAメッセージの送信元、または、送信先MSDPピアのIPv4アドレス
`in`
  受信するSAメッセージをフィルタリングする場合に指定する
`out`
  送信するSAメッセージをフィルタリングする場合に指定する
`<100-199>|<2000-2699>`
  拡張IPアクセスリスト番号
`LISTNAME`
  拡張IPアクセスリスト名

## 使用例

MSDPピア192.168.1.5から受信するSAメッセージに、ランデブーポイント（RP）のIPアドレス192.168.100.2が含まれる場合に、そのSAメッセージを破棄するよう設定する。

    awplus(config)# access-list 100 deny ip host 192.168.100.2 any
    awplus(config)# access-list 100 permit ip any any
    awplus(config)# ip msdp peer 192.168.1.5 rp-filter in 100

## コマンドツリー

## 関連コマンド