# ip pim jp-timer

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim jp-timer <1-65535>`

`(config)# no ip pim jp-timer`

## コマンド説明

（PIM-SM）対象インターフェースにおけるJoin/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-65535>`
  Join/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）。単位は秒。初期値は60

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド