# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: ***Fault***

    Resource ID: 1  Name: PSU Bay 1 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 2  Name: PSU Bay 2 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                         No        -          -    FAULT

    Resource ID: 3  Name: PSU Bay 3 ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                         No        -          -    FAULT

    Resource ID: 100  Name: AT-x320-10GH
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 1.35V (Volts)                1.365      1.209      1.482     Ok
    2   Voltage: 0.99V (Volts)                1.031      0.891      1.090     Ok
    3   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.351      2.960      3.631     Ok
    4   Voltage: 1.8V (Volts)                 1.839      1.623      1.964     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               11.674     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: System (Degrees C)                 47        -11         77     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 注意・補足事項

AT-x320-11GPTでは、ACアダプターまたはPoE受電により筐体への給電を行う。
ACアダプターとPoE受電での電源供給は併用できないため、ACアダプターによる電源供給の場合は、"POE PD Power"の"PSU Power Output"が「FAULT」と表示され、PoE受電による電源供給の場合は"PSU Bay"の"PSU Power Output"が「FAULT」と表示される。

## 関連コマンド