# show vrrp

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`> show vrrp [<1-255> IFNAME] [brief]`

## コマンド説明

VRRPの設定や状態を表示する。

## パラメーター

`<1-255>`
  バーチャルルーターID（VRID）。省略時はすべてのバーチャルルーターが対象となる
`IFNAME`
  該当バーチャルルーターが使用するIPインターフェース
`brief`
  簡易表示をする

## 使用例

    awplus# show vrrp
    VMAC enabled
    Address family IPv4
    VRRP Id: 1 on interface: vlan2
    State: AdminUp - Master
     Virtual IP address: 192.168.1.2 (Not-owner)
     Priority is 100
     Advertisement interval: 100 centiseconds
     Preempt mode: TRUE
     Multicast membership on IPv4 interface vlan2: JOINED
    Transition mode: FALSE
     Accept mode: FALSE
     Master address: 192.168.1.3

    awplus# show vrrp brief
    Interface  Grp Prio Own Pre State      Virtual IP
     vlan2       2  100   N   P Master     192.168.2.254

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

## 関連コマンド