# area filter-list

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] area AREAID filter-list access {LISTNUM|LISTNAME} {in|out}`

`(config-router)# [no] area AREAID filter-list prefix PLISTNAME {in|out}`

## コマンド説明

（ABRでのみ有効）エリアフィルターリストを定義し、エリア間経路情報（タイプ3LSA）のフィルタリング設定を行う。
no形式で実行した場合はエリアフィルターリストを削除する。

## パラメーター

`AREAID`
  OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：1）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`access {LISTNUM|LISTNAME}`
  標準IPアクセスリスト。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`prefix PLISTNAME`
  IPプレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out`
  エリアフィルターリストの適用方向。in（他エリアの経路情報を指定したエリアに通知するとき）、out（指定したエリアの経路情報を他のエリアに通知するとき）から選択する

## 使用例

エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（標準IPアクセスリストを使う例）。

    awplus(config)# access-list 1 deny 172.22.0.0 0.0.255.255
    awplus(config)# access-list 1 permit any
    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)# area 1 filter-list access 1 in

エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（名前付きの標準IPアクセスリストを使う例）。

    awplus(config)# access-list standard dS22 deny 172.22.0.0/16
    awplus(config)# access-list standard dS22 permit any
    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)# area 1 filter-list access dS22 in

エリア1のABRに対し、エリア1には172.22.0.0/16の範囲におさまるタイプ3LSA（他エリアの経路情報）を通知しないよう設定する（IPプレフィックスリストを使う例）。

    awplus(config)# ip prefix-list dpS22 deny 172.22.0.0/16 le 32
    awplus(config)# ip prefix-list dpS22 permit any
    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)# area 1 filter-list prefix dpS22 in

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド