# aaa accounting dot1x

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# aaa accounting dot1x {default|LISTNAME} EVENT group SERVER`

`(config)# no aaa accounting dot1x {default|LISTNAME}`

## コマンド説明

IEEE 802.1X認証（ポート認証）のアカウンティングを有効にする。
no形式で実行した場合はIEEE 802.1X認証のアカウンティングを無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、IEEE 802.1X認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信する。

## パラメーター

`default`
  システム全体に適用されるデフォルトのアカウンティングサーバーリストを指定するときに指定する
`LISTNAME`
  特定のインターフェースだけに適用するカスタム定義のアカウンティングサーバーリストを作成するときに指定する。本パラメーターで指定した名前（LISTNAME）は、dot1x accountingコマンドでインターフェースとサーバーリストを関連付けるときに使う。半角英数字とハイフン、アンダースコアのみ使用可能
`EVENT := {start-stop|stop-only|none}`
  アカウンティング対象イベント。次のいずれかを選択する
  `start-stop`
    利用開始（ログイン）・終了（ログアウト）の両方
  `stop-only`
    利用終了（ログアウト）のみ
  `none`
    なし（事実上アカウンティング無効と同じ）
`group SERVER := group {radius|GROUPNAME}`
  アカウンティング要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
  `radius`
    radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
  `GROUPNAME`
    指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

## 使用例

IEEE 802.1X認証のアカウンティングを有効にする。ここでは、Supplicantのログインとログアウトの情報を記録するよう設定している。アカウンティング要求は、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーに送る。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius

前の例と同様だが、アカウンティング要求の送信先をサーバーグループsrv4dot1x所属のRADIUSサーバーだけに限定している。

    awplus(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group srv4dot1x

IEEE 802.1X認証のアカウンティングを無効にする。

    awplus(config)# no aaa accounting dot1x default

## 注意・補足事項

バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAME、GROUPNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド