# ipv6 rip metric-offset

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 rip metric-offset <1-16>`

`(config-if)# no ipv6 rip metric-offset`

## コマンド説明

対象インターフェースでRIPngパケットを送受信するときに、指定値の分だけメトリックを大きくするよう設定する。
no形式で実行した場合はメトリック加算の設定を削除する。

## パラメーター

`<1-16>`
  メトリックに加算する値

## 使用例

vlan10でRIPngメトリックに2を加算するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ipv6 rip metric-offset 2

vlan10におけるRIPngメトリックの加算設定を削除する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# no ipv6 rip metric-offset

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド