# restart ipv6 ospf graceful

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`# restart ipv6 ospf graceful [grace-period <1-1800>]`

## コマンド説明

グレースフルリスタートの手順にしたがいOSPFv3ルーティングプロセスを再起動する。

## パラメーター

`grace-period <1-1800>`
  グレース期間。この期間内に再同期が完了しないとグレースフルリスタートは失敗となる。省略時は120秒

## 使用例

OSPFv3ルーティングプロセスを再起動する

    awplus# copy running-config startup-config
    awplus# restart ipv6 ospf graceful grace-period 200

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。
グレース期間を指定する場合は省略時値の120秒以上を指定すること。