# ipv6 pim sparse-mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 pim sparse-mode [passive]`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）対象インターフェースでPIM-SMv6を有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-SMv6を無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-SMv6を使用するためには、ipv6 multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-SMv6を有効化または無効化するときは、MLD機能も同時に有効化・無効化すること（ipv6 mldコマンド）。

## パラメーター

`passive`
  対象インターフェースをPIM-SMv6のパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

## 使用例

vlan10、vlan20の両インターフェースでPIM-SMv6によるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-SMv6の設定時には、MLDの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20
    awplus(config-if)# ipv6 pim sparse-mode
    awplus(config-if)# ipv6 mld

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
インターフェースでPIM-SMv6を有効化または無効化するときは、必ずMLD機能も同時に有効化・無効化すること（ipv6 mldコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド