# show ipv6 rip interface

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 rip interface [IFNAME]`

## コマンド説明

各インターフェースにおけるRIPngの状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名。省略時はIPv6アドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus> show ipv6 rip interface
    lo is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan1 is down, line protocol is down
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan10 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:10::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan20 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:20::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan30 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:30::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## 関連コマンド