# show ip mvif

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show ip mvif [IFNAME]`

## コマンド説明

IPマルチキャスト用仮想インターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

PIM-SM設定時の表示例。

    awplus> show ip mvif
    Interface Vif   Owner        TTL  Local            Remote           Uptime
              Idx   Module            Address          Address
    vlan10    0     PIM-SM       1    172.16.10.1      0.0.0.0          00:00:25
    Register  1     PIM-SM       1    172.16.10.1      0.0.0.0          00:00:25
    vlan20    2     PIM-SM       1    172.21.10.1      0.0.0.0          00:00:25

PIM-DM設定時の表示例。

    awplus> show ip mvif
    Interface Vif   Owner        TTL  Local            Remote           Uptime
              Idx   Module            Address          Address
    vlan10    0     PIM-DM       1    172.16.10.1      0.0.0.0          00:09:23
    vlan20    1     PIM-DM       1    172.17.10.1      0.0.0.0          00:09:23
    vlan30    2     PIM-DM       1    172.18.10.1      0.0.0.0          00:09:23

IGMPプロキシー設定時の表示例。

    awplus> show ip mvif
    Interface Vif   Owner        TTL  Local            Remote           Uptime
              Idx   Module            Address          Address
    vlan20    0     IGMP/IGMP Proxy-Service 1    172.21.10.1      0.0.0.0          0
    0:00:15
    vlan10    1     IGMP/IGMP Proxy-Service 1    172.16.10.1      0.0.0.0          0
    0:00:04

## 関連コマンド