# dns-server

モード
  DHCPモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPサーバー

## 構文

コマンド構文

`(dhcp-config)# dns-server A.B.C.D`

`(dhcp-config)# no dns-server [A.B.C.D]`

## コマンド説明

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「dns-server」（オプションコード6。使用できるDNSサーバー）の情報を追加する。
DHCPではDNSサーバーのアドレスを優先度の高い順に複数提供することができる。その場合は、本コマンドを複数回実行する。
no形式で実行した場合は、指定したdns-serverの情報を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  DNSサーバーのIPアドレス。no形式で実行する場合は、アドレスを省略するとすべてのアドレスが削除される

## 使用例

DNSサーバーとして192.168.10.5、192.168.10.11、192.168.20.5の3つのアドレスを通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.5
    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.10.11
    awplus(dhcp-config)# dns-server 192.168.20.5

DNSサーバー192.168.20.5のアドレスを通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no dns-server 192.168.20.5

すべてのDNSサーバーのアドレスを通知しないよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# no dns-server

## コマンドツリー

## 関連コマンド