# ipv6 nd ra-lifetime

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 nd ra-lifetime <0-9000>`

`(config-if)# no ipv6 nd ra-lifetime`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値（AdvDefaultLifetime）を設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値を初期値に戻す。
初期値は1800秒。

## パラメーター

`<0-9000>`
  RAパケットのRouter Lifetimeフィールドに設定する値（AdvDefaultLifetime）（秒）。初期値は1800秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド